**О требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства, предъявляемых к бассейнам**

Государственное учреждение «Зельвенский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к бассейнам в соответствии с «Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации капитальных строений) зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7.

  *В бассейнах раздевальные для посетителей оборудуются туалетами, индивидуальными шкафами для хранения одежды.*

 *Душевые бассейна оборудуются кабинами, смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств гигиены, полотенец и мочалок.*

*Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды должны обеспечивать эффективность обработки воды и безопасность работы бассейна.*

*Для обработки воды в ваннах открытых, крытых и комбинированных плавательных бассейнов, бассейнов и водных аттракционов в аквапарках должны применяться химические реагенты и дезинфицирующие средства, предназначенные для этих целей и разрешенные к применению.*

*Каждая ванна должна иметь свою систему водоподготовки, обеспечивающую постоянство температуры воды и автоматическое дозирование реагентов. Вода, подаваемая в ванны, должна быть обеззараженной (посредством хлорирования, бромирования, озонирования, ультрафиолетового излучения и другими разрешенными методами).*

*Обнаружение в пробах воды патогенных биологических агентов является основанием для полного слива воды и проведения генеральной уборки с очисткой ванны вне зависимости от вида бассейна и системы водообмена.*

*В бассейнах рециркуляционного типа без полного слива воды должна не реже одного раза в месяц одновременно с проведением генеральной уборки проводиться дополнительная обработка воды дезинфицирующими средствами.*

*Температура воды в ваннах бассейна должна быть для:*

*оздоровительного плавания детей – плюс 28 – плюс 30 градусов;*

*оздоровительного плавания взрослых – плюс 26 – плюс 28 градусов;*

*занятий водными видами спорта – плюс 24 – плюс 26 градусов.*

*Температура воздуха в залах бассейна с ваннами должна быть на
1 – 2 градуса выше температуры воды, в раздевальных и душевых –
плюс 24 – плюс 26 градусов.*

*Система обмена воды бассейнов с площадью зеркала воды не более 100 кв. метров должна предусматривать непрерывное пополнение бассейна свежей водой в пределах не менее 10 процентов объема бассейна за сутки.*

*Администрацией бассейна должен быть организован контроль за соблюдением посетителями правил личной гигиены.*

*Все помещения бассейна должны содержаться в чистоте.*

*Автор: помощник врача-гигиениста по коммунальной гигиене санитарно-эпидемиологического отдела Зельвенского районного ЦГЭ Кислая А.В.*